沈阳市流通领域木制家具产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。

木制家具类产品每批次抽取样品2件，其中1件作为检验样品，1件作为备用样品。

2 检验依据

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 检测项目 | 检测方法 |
|
|  | 木工要求 | GB/T3324-2017 |
|  | 表面理化性能（漆膜） | 耐液性 | GB/T3324-2017 |
|  | 耐湿热 | GB/T3324-2017 |
|  | 耐干热 | GB/T3324-2017 |
|  | 附着力 | GB/T3324-2017 |
|  | 耐磨性 | GB/T3324-2017 |
|  | 抗冲击 | GB/T3324-2017 |
|  | 表面理化性能（软硬质覆面） | 耐冷热循环 | GB/T3324-2017 |
|  | 耐干热 | GB/T3324-2017 |
|  | 耐湿热 | GB/T3324-2017 |
|  | 耐划痕 | GB/T3324-2017 |
|  | 耐污染性能 | GB/T3324-2017 |
|  | 表面耐磨性 | GB/T3324-2017 |
|  | 抗冲击 | GB/T3324-2017 |
|  | 柜类力学性能 | 结构和底架强度 | GB/T3324-2017 |
|  | 推拉构件结构强度 | GB/T3324-2017 |
|  | 推拉构件强度 | GB/T3324-2017 |
|  | 稳定性 | GB/T3324-2017 |
|  | 桌类力学性能 | 垂直静载荷试验 | GB/T3324-2017 |
|  | 水平静载荷试验 | GB/T3324-2017 |
|  | 桌面垂直冲击 | GB/T3324-2017 |
|  | 桌腿跌落 | GB/T3324-2017 |
|  | 稳定性 | GB/T3324-2017 |
|  | 椅凳类力学性能 | 座面椅背静载荷 | GB/T3324-2017 |
|  | 椅腿向前静载荷 | GB/T3324-2017 |
|  | 椅腿侧向静载荷 | GB/T3324-2017 |
|  | 座面冲击试验 | GB/T3324-2017 |
|  | 跌落试验 | GB/T3324-2017 |
|  | 稳定性 | GB/T3324-2017 |
|  | 床类力学性能 | 床铺面集中静载荷 | GB/T3324-2017 |
|  | 床长边静载荷 | GB/T3324-2017 |
|  | 床铺面冲击载荷 | GB/T3324-2017 |
|  | 甲醛释放量 | GB18584-2001 |
|  | 重金属含量 | GB18584-2001 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T3324-2017 木家具通用技术条件

GB18584－2001 室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。