沈阳市危险化学品氯碱和有机产品

质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。

每批次产品抽取样品不少于2个独立包装，且总量不小于1L或1kg的样品，其中1/2作为检验样品，1/2作为备用样品。

2 检验依据

表1 工业用氢氧化钠

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | GB/T 209-2018 |
| 2 | 氢氧化钠 | GB/T 4348.1-2013 |
| 3 | 碳酸钠 | GB/T 4348.1-2013 |
| 4 | 氯化钠 | GB/T 4348.2-2014  GB/T 11213.2-2007 |
| 5 | 三氧化二铁 | GB/T 4348.3-2012 |

表2 工业用合成盐酸

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总酸度 | GB/T 320-2006 |
| 2 | 铁（以Fe计）的质量分数 | GB/T 320-2006 |
| 3 | 外观 | GB/T 320-2006 |
| 4 | 灼烧残渣 | GB/T 320-2006 |
| 5 | 游离氯 | GB/T 320-2006 |
| 6 | 砷的质量分数 | GB/T 320-2006 |
| 7 | 硫酸盐 | GB/T 320-2006 |

表3 工业糠醛

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | GB/T 1926.2-1988 |
| 2 | 密度 | GB/T 1926.2-1988 |
| 3 | 水分 | GB/T 1926.2-1988 |
| 4 | 折光率 | GB/T 1926.2-1988 |
| 5 | 酸度 | GB/T 1926.2-1988 |
| 6 | 糠醛含量 | GB/T 1926.2-1988 |

表4 工业甲醛溶液

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | GB/T 9009-2011 |
| 2 | 密度 | GB/T 4472-2011 |
| 3 | 甲醛 | GB/T 9009-2011 |
| 4 | 酸 | GB/T 9009-2011 |
| 5 | 色度 | GB/T 3143-1982(2004) |
| 6 | 铁 | GB/T 3049-2006 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 209-2018 工业用氢氧化钠

GB/T 320-2006 工业用合成盐酸

GB/T 1926.1-2009 工业糠醛

GB/T 9009-2011 工业甲醛溶液

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。