

沈阳市宠物用品产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
每批次产品抽样数量详见表1。
表1 抽样数量
	序号
	产品种类
	抽样数量
	检验样品数量
	备用样品数量

	1
	宠物用品
	2个
	1个
	1个

	2
	宠物服装
	2（件/条/套）
	1（件/条/套）
	1（件/条/套）

	3
	宠物卫生用品
	3包
	2包
	1包

	注：如样品面积过小，可适当增加抽样数量，但不得超过检验、复检的合理需要。



2 检验依据
表2 宠物用品
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	标识
	GB/T 43839—2024

	2
	边缘
	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）

	3
	尖端
	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）

	4
	耐干摩擦色牢度
	GB/T 3920—2008
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	耐水色牢度
	GB/T 5713—2013

	6
	非饲料接触用品可触及部件中可迁移元素的限量
	GB 6675.4—2014

	7
	塑料材料及制品中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量
	GB/T 22048—2022



表3 宠物服装
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	甲醛含量
	GB/T 2912.1—2009

	2
	pH值
	GB/T 7573—2009

	3
	耐干摩擦色牢度
	GB/T 3920—2008

	4
	耐水色牢度
	GB/T 5713—2013

	5
	可分解致癌芳香胺染料
	GB/T 17592—2024
GB/T 23344—2009

	6
	异味
	GB 18401—2010



表4 宠物卫生用品
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	pH值a
	GB/T 28004.1-2021

	2
	铅
	化妆品安全技术规范

	3
	细菌菌落总数b
	GB 15979-2024

	4
	大肠菌群b
	GB 15979-2024

	5
	金黄色葡萄球菌b
	GB 15979-2024

	a仅直接接触宠物皮肤的排泄物用品（纸尿裤、纸尿垫、纸尿片）。
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执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

3 判定规则
3.1依据标准
GB 6675.2-2014  玩具安全 第2部分：机械与物理性能（含第1号修改单）
GB 6675.4-2014  玩具安全 第4部分：特定元素的迁移
GB/T 22048-2022  玩具及儿童用品中特定邻苯二甲酸酯增塑剂的测定
GB 18401—2010  《国家纺织产品基本安全技术规范》
GB/T 43839-2024  伴侣动物（宠物）用品安全技术要求
GB/T 3920—2008  纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度
GB/T 5713—2013  纺织品 色牢度试验 耐水色牢度
GB/T 2912.1—2009  纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法）
GB/T 7573—2009  纺织品 水萃取液pH值的测定
GB 15979-2024  一次性使用卫生用品卫生要求
GB/T 17592—2024  纺织品 禁用偶氮染料的测定
GB/T 23344—2009  纺织品 4-氨基偶氮苯的测定
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
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